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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ


Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΑμΕΑ


K.A. 60-7132
CPV: 34114300-2     Οχήματα κοινωνικής Πρόνοιας  ή
CPV: 34114400-3     Μικρά  Λεωφορεία

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ


1. Τεχνική Περιγραφή
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων- Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Τιμολόγιο Μελέτης
5. Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς
6. Ερωτηματολόγιο
7. Πίνακες αξιολόγησης




ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :     ΕΝΔ. ΤΙΜΗ:                          48.387,10 €
Φ.Π.Α. 24% :                                                                  11.612,90 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :                                                  60.000,00 € 






ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
[bookmark: __DdeLink__1911_3511261398]Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου και αμεταχείριστου μικρού λεωφορείου, αρχικά συνολικού αριθμού επιβατών τουλάχιστον: 17 επιβατών + 1 οδηγό, το οποίο μετά από αφαίρεση καθισμάτων, θα μπορεί να δέχεται τουλάχιστον: 9 επιβάτες + ένα (1) αναπηρικό αμαξίδιο + οδηγό + συνοδηγό (9+1+1+1 αμαξίδιο), για τις ανάγκες του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία – ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ – ΚΗΦΗ κ.α.). 

Το όχημα θα είναι καινούργιο, με όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, έτοιμο προς χρήση ως λεωφορείο ΑΜΕΑ. Θα παραδοθεί στα Ιωάννινα, απαλλαγμένο από δασμούς και σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ποσό 50.000,00€ & 10.000,00€ από δωρεά.
Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής για ανυψωτικό και θέση ΑΜΕΑ και όλων των εγκρίσεων νόμιμης κυκλοφορίας, θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 48.387,10 € χωρίς Φ.Π.Α., πλέον 11.612,90 € για ΦΠΑ 24%, δηλαδή σύνολο προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 
Θα βαρύνει τον Κ.Α.60-7132 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με CPV: 34114300-2 Οχήματα κοινωνικής Πρόνοιας ή CPV: 34114400-3  Μικρά  Λεωφορεία.

Η προμήθεια θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής  (συμφερότερη προσφορά)  (αρ. 86 του Ν.4412/2016) βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις: 
1. της παρούσας διακήρυξης 
2. του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
3. του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
4. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄ /08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
5. του Ν. 3886/30-9-2010 (ΦΕΚ 173Α’) περί Δικαστικής Προστασίας, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 55Α’) 
6. του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 
7. του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 
8. του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους» 
9. του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74Α’). 
10. του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013. 
11. του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) 
12. του άρθρου 9, παρ.4β του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων…και άλλες διατάξεις. 
13. τον κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για της δημόσιες συμβάσεις (CPV). 
14. του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις). 
15. Π.Δ. 330/83 και Ν. 2503/1997 άρθρο 1 παρ 2 Έγκριση Γ.Γ. της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για την προμήθεια οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.
16. Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-99 τεύχος Α') άρθρο 2 του Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

2. Τις αποφάσεις: 
1. Την Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012)ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
2. Την ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων». 
3. Την ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β/2013) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ». 
4. Την Υ.Α Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 
5. Τις διατάξεις της με αριθμ. 6400/2060/25-05-1984 Υ.Α. «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της κυκλοφορίας κ.λπ. αυτοκινήτων των Υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/53 και δικύκλων» (ΦΕΚ 387 Β/14-06-1984).
6. ΚΥΑ 29949/1841/28.09.2009 (ΦΕΚ 2112/29.09.2009 τεύχος Β’)
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία πλαίσιο).
7. Φ042/οικ.1939/27127/28-11-2006 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
8. Εγγρ. ΥΠΕΣΔΔΑ 372/1709/26.01.1999
9. Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 
10. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της με αριθμ. οικ.5941/21976/26-10-1998 ΚΥΑ «Τροποποίηση της Γ.Υ. 2783/28.9.1998 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 730/Β΄)»(ΦΕΚ Β΄1175/11-11-1998) 
11. Τις διατάξεις της με αριθμ. 129/2534/20-01-2010 ΚΥΑ «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα» (ΦΕΚ Β΄108/4-02-2010) 
12. Απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. 17910/1225/23.07.2014 (ΦΕΚ 2129/04.08.2014 τεύχος Β'): Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών.
13. Απόφαση 62396/2988 (ΦΕΚ Β 1524/5-12-2002) περί εγκρίσεων τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων.
14. Απόφαση 25665/1831/12 (ΦΕΚ Β 1174/15-05-2013) “Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών − καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών”.
15. Απόφαση 53495/2475/02  (ΦΕΚ Β 116/5-02-2003) “.... περί ειδικών διατάξεων για οχήματα μεταφοράς επιβατών, άνω των οκτώ θέσεων εκτός της θέσης του οδηγού, .....”
16. Το με αριθμ.3234/13-5-2020 έγγραφο του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, με το οποίο αιτείται την έγκριση της εν θέματι αγοράς, καθώς και το συνημμένο πληροφοριακό δελτίο αγοράς ενός μικρού λεωφορείου 
17. Τη με αριθμ. 3233/13-5-2020 βεβαίωση για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 
18. Την υπ’ αριθμ.65045/12-06-2020  (ΑΔΑ: ΨΠ3ΟΟΡ1Γ-ΗΒΓ) απόφαση για αγορά από το ελεύθερο εμπόριο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου Δ. Μακεδονίας.





2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, επί ποινή αποκλεισμού, εκτός αν αναφέρονται ως επιθυμητά. Όπου αναφέρεται η λέξη περίπου, η απόκλιση των στοιχείων μπορεί να είναι μεγαλύτερη η μικρότερη του 10%. 

Α.1 Γενικά στοιχεία 
Το λεωφορείο μεταφοράς ΑμεΑ πρέπει να είναι μετά την μετατροπή του τουλάχιστον: 9 επιβάτες + ένα (1) αναπηρικό αμαξίδιο + οδηγό + συνοδηγό (9+1+1+1 αμαξίδιο), με ηλεκτρουδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου. 
Το προς προμήθεια λεωφορείο μεταφοράς ΑμεΑ, θα πρέπει να είναι, σύγχρονο, πετρελαιοκίνητο, απολύτως καινούργιο και αμεταχείριστο, αναγνωρισμένου τύπου, κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πρόσφατης κατασκευής, μοντέλου από τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά και θα είναι διαμορφωμένο κατάλληλα για μετακίνηση και ατόμου με κινητική αναπηρία. 
Οι διαστάσεις, τα βάρη, τα κατ’ άξονα βάρη, το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης του αμαξιδίου και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, τα οποία θα αναφέρονται και στην τεχνική προσφορά των διαγωνιζομένων, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (για τον ανώτερο οριζόμενο αριθμό επιβατών), με την απαραίτητη έγκριση τύπου και την ασφαλή λειτουργία του οχήματος. Σύμφωνα με την νομοθεσία, απαραίτητη προϋπόθεση, για να χαρακτηριστεί ένα όχημα ως λεωφορείο μεταφοράς ατόμων ΑμεΑ είναι:
Α) ο τύπος του οχήματος να έχει εγκριθεί/ταξινομηθεί, ως λεωφορείο, με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικής Οχημάτων του αρμόδιου Υπουργείου (άρθρο 1 της Υ.Α. 19174/1242/94) και 
Β) να έχει πάρει και νέα έγκριση τύπου ή φύλλο τεχνικής επιθεώρησης που να επιτρέπει την επαναταξινόμηση  του τροποποιημένου οχήματος μετά τη διασκευή του για μεταφορά ΑΜΕΑ (διαδικασία ειδικού ελέγχου διαδρόμου ΚΤΕΟ βάσει προηγούμενης μελέτης διασκευής και προσκόμισης πιστοποιητικών).

Τόσο το αμάξωμα όσο και το πλαίσιο, πρέπει να ενσωματώνουν όλα τα τεχνολογικά και εμπορικά διαθέσιμα συστήματα ασφαλείας. 

Το όχημα (και τα παρελκόμενα εξαρτήματα του) πρέπει να φέρει σήμανση CE, να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 21504/1771/92 ΦΕΚ 408Β/1992 ή νεότερης νομοθεσίας, όπως θα ισχύει την ημερομηνία του διαγωνισμού) και τις οδηγίες της Ε.Ε., σε απόλυτη συμφωνία ως προς τις εκπομπές καυσαερίων περί μηχανών (98/37/ΕΟΚ), περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (89/336, 91/263, 93/31, 93/68 ΕΕ), ως προς την εκπομπή θορύβου (2000/14/ΕΕ) και ως προς τα υλικά κατασκευής των ελαστικών επισώτρων. 

Το όχημα πρέπει να έχει πλήρη και ισχυρή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία και να είναι βαμμένο με χρώμα σε συνεννόηση με την υπηρεσία. 

Α.2 Προδιαγραφές οχήματος 

Α.2.1 Κινητήρας 

Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι πετρελαίου, τετράχρονος, υδρόψυκτος με ισχύ τουλάχιστον 150 ΗP (110 ΚW). O κυβισμός θα είναι έως 2100 cc.
* Καθαρή ισχύς μετρούμενη σύμφωνα με τις οδηγίες τις ΕΕ (ISO 9249 και 80/1269/EEC). Θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (τουλάχιστον EURO 6), σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε και της Ελληνικής Νομοθεσίας, για τις εκπομπές καυσαερίων, καθώς και για το επίπεδο του θορύβου, που θα ισχύουν την ημερομηνία του διαγωνισμού (2005/78/EC, 2000/14/EC, 92/97 EC, 98/37 ΕΟΚ, κλπ). 
Να αναφερθεί τυχόν σύστημα προηγμένης τεχνολογίας που αφορά τον έλεγχο και την λειτουργία του κινητήρα για να αξιολογηθεί (π.χ. ECO λειτουργία start-stop κλπ). 

Ο χώρος του κινητήρα πρέπει να είναι θερμομονωμένος από το υπόλοιπο αμάξωμα με διαχωριστικό διάφραγμα από θερμομονωτικό υλικό. Στον χώρο του κινητήρα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί κανένα εύφλεκτο ηχομονωτικό υλικό ή υλικό επιδεκτικό εμποτισμού με καύσιμο ή λιπαντικό και για την κατά δυνατόν, αποφυγή συσσώρευσης καυσίμου ή λιπαντικού σε οποιοδήποτε τμήμα του χώρου του κινητήρα, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις αποστράγγισης και αποχετευτικά ανοίγματα (στόμια κλπ). 

Η δεξαμενή καυσίμου ικανής χωρητικότητας (>=60 lit.), πρέπει να είναι ασφαλώς στερεωμένη και τοποθετημένη κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται από την δομή του αμαξώματος σε περίπτωση μετωπικής ή οπίσθιας σύγκρουσης. Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες της δεξαμενής και του κυκλώματος καυσίμου πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις προδιαγραφές λεωφορείων. 

Πρέπει να γίνει πλήρης περιγραφή του κινητήρα, υλικών κατασκευής, επιπλέον συστημάτων κτλ. και να συμπληρωθεί και το αντίστοιχο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, όπου πρέπει να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, για την αξιολόγηση του. 

Α.2.2 Πλαίσιο 

Το πλαίσιο, πρέπει να είναι στιβαρής σύγχρονης κατασκευής, δυνάμενο να δεχθεί λεωφορειακό αμάξωμα όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Αυτό θα εξακριβώνεται και από επίσημα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής. 

Τα κατά άξονα βάρη και υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία σε όλες τις συνθήκες φόρτισης (άφορτο και έμφορτο) θα πληρούν τις κείμενες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η νόμιμη κυκλοφορία του. 

Το λεωφορείο κατά την εκτέλεση ελιγμών πρέπει να κινείται εντός κυκλικού δακτυλίου του οποίου η διάμετρος του εξωτερικού κύκλου (μεγαλύτερου) που διαγράφει κατά την εκτέλεση μιας πλήρους στροφής και του εύρους του κυκλικού δακτυλίου να είναι μέσα στα όρια που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η παραπάνω διάμετρος πρέπει να πιστοποιείται από επίσημα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής του λεωφορείου (ή του πλαισίου του) ή από μελέτη αρμόδιου τεχνικού, η οποία συντάσσεται με βάση επίσημα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής και μετρήσεων. Οι διαστάσεις του λεωφορείου (για λειτουργικούς λόγους) θα πρέπει να είναι : 
· Ολικό μήκος : 6-8 m 
· Ύψος εξωτερικό: <2,90 m 
· πλάτος <2,5 μ.

Πρέπει να γίνει πλήρης περιγραφή του πλαισίου και να συμπληρωθεί και το αντίστοιχο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, όπου πρέπει να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πλαισίου, για την αξιολόγηση του. 

Διευκρινίζεται ότι: 
* Άφορτο Λεωφορείο ορίζεται από την νομοθεσία ότι είναι: η άφορτη μάζα του πλήρους οχήματος ( πλήρες σε κατάσταση λειτουργίας με γεμάτη δεξαμενή καυσίμου, ψυκτικό υγρό, λιπαντικά, εργαλεία και εφεδρικό τροχό, χωρίς επιβάτες και αποσκευές) + 75 Kg η μάζα του οδηγού + 75 Kg του συνοδηγού. 
** Έμφορτο λεωφορείο είναι: η μάζα του Άφορτου λεωφορείου με την προσθήκη της μάζας των επιβατών, των αμαξιδίων και της μέγιστης μάζας των αποσκευών ομοιόμορφα κατανεμημένης στο χώρο. Η μάζα του αμαξιδίου χωρίς επιβάτη, για τον υπολογισμό των μαζών, που επιπίπτουν στους άξονες από το ωφέλιμο φορτίο ορίζεται σε 25 Kg (ΚΥΑ 21504/1771/92). 

Α.2.3 Αμάξωμα-εσωτερικός χώρος αμαξώματος 

Το λεωφορείο πρέπει να έχει μετά την μετατροπή του τουλάχιστον: 9 επιβάτες + ένα (1) αναπηρικό αμαξίδιο + οδηγό + συνοδηγό (9+1+1+1 αμαξίδιο), με ηλεκτρουδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου. 
Θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου και πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί και την μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ), να διευκολύνει την επιβίβαση και αποβίβαση των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα καθώς και με τροχήλατα αναπηρικά αμαξίδια. Ο εσωτερικός του χώρος πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για την ασφαλή μεταφορά επιβατών και του αμαξιδίου. 

Τα καθίσματα των επιβατών θα πρέπει να είναι τοποθετημένα κατά μέτωπο προς την φορά κίνησης του οχήματος, θα είναι ανατομικά, αρίστης ποιότητας, με ανάκλιση, μπράτσο από την πλευρά του διαδρόμου, δικτάκια, και υποπόδια. Θα έχουν επένδυση (εσωτερική και εξωτερική) από κατάλληλα δυσανάφλεκτα υλικά, θα είναι στερεωμένα ασφαλώς και οι διαστάσεις τους πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να προσφέρεται άνεση και ασφάλεια στους επιβάτες. Θα εκτιμηθεί αν το λεωφορείο διαθέτει και ορισμένα «καθίσματα αυξημένων ανέσεων» με όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται (πλάτος, χειρολαβές, σημάνσεις, κουμπιά επικοινωνίας κλπ.). 

Όλα τα καθίσματα θα είναι εφοδιασμένα με τις κατάλληλες ζώνες ασφαλείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. 

Στο θάλαμο των επιβατών πρέπει να υπάρχουν διατάξεις, με πιστοποιημένα συστήματα πρόσδεσης, με τις οποίες θα ακινητοποιείται το αμαξίδιο, στο δάπεδο ή στο παρακείμενο πλευρικό τοίχωμα ή σε σταθερά σημεία του αμαξώματος, σε οποιεσδήποτε συνθήκες κίνησης του λεωφορείου (εκκίνηση, πέδηση, ελιγμοί κλπ). Η ασφάλιση των μεταφερομένων ατόμων στο αμαξίδιο τους θα πρέπει να γίνεται με ζώνες ασφαλείας, προσαρμοσμένες είτε στα αμαξίδια είτε σε σταθερά σημεία του αμαξώματος του λεωφορείου, στο χώρο τοποθέτησης του αμαξιδίου. Θα υπάρχουν ειδικές θήκες αποθήκευσης των συστημάτων πρόσδεσης. 

Ο διαθέσιμος χώρος επιβατών, οι διαστάσεις των διαδρόμων (ελεύθερο πλάτος κλπ) και οι αποστάσεις αγκυρώσεων του αμαξιδίου πρέπει να είναι αυτές που επιτρέπονται από τους κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Τα πλαϊνά τοιχώματα του λεωφορείου θα έχουν την κατάλληλη επένδυση και πρέπει να υπάρχουν προστατευτικά εσωτερικά στα πλαϊνά του λεωφορείου για τα αμαξίδια, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε κατάλληλα σημεία των διαδρόμων και των θυρών θα πρέπει να υπάρχει ικανή στήριξη για τη μετακίνηση εντός του διαδρόμου και ασφαλή συγκράτηση των επιβατών.  

Το λεωφορείο θα φέρει εξόδους κινδύνου όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, βάση του αριθμού των επιβατών. 

Το λεωφορείο πρέπει να διαθέτει κατάλληλη  θυρίδα διαφυγής, ελεύθερης επιφανείας και διαστάσεων που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Το λεωφορείο στην δεξιά πλευρά του θα διαθέτει θύρα (κατάλληλου πλάτους), με τις διαστάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, βάση του αριθμού των επιβατών. Θα προβλέπεται διάταξη για επιβίβαση-αποβίβαση ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα (ειδικές βαθμίδες, χαμηλωμένο ή ηλεκτρικό σκαλοπάτι). 
Η επιβίβαση-αποβίβαση των επιβατών με αναπηρικά αμαξίδια θα γίνεται από θύρα, που θα υπάρχει στο πίσω μέρος του λεωφορείου, η οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλου πλάτους και όπου θα υπάρχει ηλεκτροϋδραυλικός ανυψωτικός μηχανισμός (ανελκυστήρας), όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο των προδιαγραφών. 

Όλες οι θύρες του λεωφορείου πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία (πλάτος, άνοιγμα, κλείσιμο, διακόπτες, κλειδαριές, ασφάλεια κλπ). 

Το τιμόνι θα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά και θα είναι με υδραυλική υποβοήθηση, ρυθμιζόμενο. Ο χώρος οδήγησης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με πλήρη πίνακα οργάνων λειτουργίας, χειρισμού και ελέγχου, εργονομικά σχεδιασμένο, με εύκολα αναγνώσιμα όργανα και ενδεικτικές λυχνίες για τις ενδείξεις που είναι απαραίτητες σε ένα σύγχρονο λεωφορείο, για την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Θα πρέπει να υπάρχει «έξυπνος» ψηφιακός ταχογράφος, immobilizer καθώς και ο προβλεπόμενος από την νομοθεσία κόφτης και διακόπτης κινδύνου. 

Αριστερά από την θέση του οδηγού θα πρέπει να υπάρχει έξοδος (περιστρεφόμενη θύρα με ανοιγόμενο παράθυρο), που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον οδηγό. 

Το λεωφορείο θα πρέπει να φέρει εμπρός τον κατάλληλο πανοραμικό ανεμοθώρακα, από πολύφυλλο κρύσταλλο ασφαλείας (triplex), κατάλληλου πάχους, με τους απαραίτητους ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες εξωτερικά όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα για τον οδηγό, τον συνοδηγό και τους επιβάτες προς τα εμπρός. Εσωτερικά του ανεμοθώρακα θα πρέπει να υπάρχει διάταξη αντηλιακής προστασίας για τον οδηγό και τους καθήμενους πίσω από τον ανεμοθώρακα επιβάτες. Διάταξη αντηλιακής προστασίας θα πρέπει να προβλέπεται και για το πλευρικό παράθυρο του οδηγού. 

Θα πρέπει να υπάρχει Ράδιο–CD ή ΜΡ3, με πλήρη εγκατάσταση, ηχεία καλωδιώσεις (με ηχητική κάλυψη χώρου επιβατών) και κεραία, έτοιμο για χρήση υποχρεωτικά συνδεμένα με μεγαφωνική εγκατάσταση με δυνατότητα απομόνωσης των μεγαφώνων από τον χώρο των επιβατών. 

*Να γίνει αναλυτική περιγραφή των οργάνων, ενδεικτικών λυχνιών και των χειριστηρίων που υπάρχουν στην κονσόλα οδήγησης και να αναφερθούν οι τυχόν επιπλέον ανέσεις που προσφέρονται. 

Τα καθίσματα του οδηγού και του συνοδηγού θα είναι ανατομικά και θα πρέπει να διαθέτουν χειρολαβές/κουπαστές και θα πρέπει να υπάρχει αερόσακος οδηγού και συνοδηγού. 

Το λεωφορείο πρέπει να φέρει δύο εξωτερικούς ηλεκτρικούς θερμαινόμενους καθρέπτες οπισθοσκοπίσεως, δεξιά και αριστερά του αμαξώματος και ικανό αριθμό εσωτερικών καθρεπτών με τους οποίους ο οδηγός θα εποπτεύει την κυκλοφορία πίσω και πλευρικά του οχήματος καθώς και το εσωτερικό του οχήματος και ειδικά τις θύρες επιβατών. 

Όλα τα παράθυρα θα είναι από κρύσταλλα ασφαλείας (SECURIT) κατάλληλου πάχους, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Τα παράθυρα πρέπει να εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα. Τα παράθυρα μπορεί να είναι σταθερά ή να ανοίγουν ορισμένα από αυτά. Όλα τα παράθυρα, θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένα με κατάλληλα παραπετάσματα αρίστης ποιότητας και αντοχής, ώστε να προστατεύονται οι επιβάτες από τον ήλιο. 

Το δάπεδο θα είναι επενδυμένο με αντιολισθητικό τάπητα και οι κλίμακες και οι βαθμίδες τους πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις (πλάτος, βάθος, ύψος), και να είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πρόσκρουσης. 

Το λεωφορείο θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα αερισμού και ανανέωσης του αέρα εσωτερικού χώρου με βεβιασμένη προσαγωγή του αέρα ικανοποιητικής παροχής. Το σύστημα αερισμού θα πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την έκδοση έγκρισης τύπου και ταξινόμηση του λεωφορείου.
Επίσης το λεωφορείο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα Κλιματισμού (Θέρμανση-Ψύξη) για τον θάλαμο των επιβατών, τον χώρο του οδηγού (και για την εσωτερική πλευρά του ανεμοθώρακα), με την κατάλληλη θερμική και ψυκτική ικανότητα και όλες τις συσκευές και αεραγωγούς, αερόθερμα κλπ, που προβλέπονται από την νομοθεσία. 

Μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών τοιχωμάτων των πλευρών και της οροφής του αμαξώματος του λεωφορείου καθώς και στο δάπεδο πρέπει να υπάρχει θερμοηχομονωτικό υλικό ικανού πάχους όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. 

Το λεωφορείο θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις (σε ότι αφορά τον αριθμό, το είδος και την περιεχόμενη ποσότητα του πυρ. υλικού) πυροσβεστήρες. Ο ένας πυροσβεστήρας θα πρέπει να είναι απαραίτητα δίπλα στην θέση του οδηγού οι δε υπόλοιποι σε περίοπτη και εύκολα προσβάσιμη θέση. 

Το λεωφορείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο υποχρεωτικά με άγκιστρο για ρυμούλκηση, σε περίπτωση ακινητοποίησής του. 

Στο λεωφορείο θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες σημάνσεις πληροφοριακές ή κινδύνου που προβλέπονται από τη νομοθεσία. 

Να γίνει πλήρης περιγραφή και να δοθούν απαραίτητα τα τεχνικά στοιχεία και οι πληροφορίες που ζητούνται παραπάνω, χωρίς ασάφειες και με την σειρά που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο και να συμπληρωθεί και το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ της μελέτης, για την ευκολότερη αξιολόγηση του λεωφορείου. 

Α.2.4 Διάταξη για επιβίβαση-αποβίβαση των αναπηρικών αμαξιδίων 

Για τη διευκόλυνση της επιβίβασης-αποβίβασης των αναπηρικών αμαξιδίων, το λεωφορείο πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά ανυψωτικό μηχανισμό (ανελκυστήρα) ηλεκτροϋδραυλικό με πιστοποίηση CE. 

Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα τοποθετηθεί στην θύρα στο πίσω μέρος του λεωφορείου και τα κινητά μέρη του μηχανισμού και η εξέδρα φόρτωσης του αμαξιδίου θα αναδιπλώνονται και θα ακινητοποιούνται στο εσωτερικό του λεωφορείου, όταν αυτό κινείται. 

Οι ελάχιστες διαστάσεις της εξέδρας φόρτωσης πρέπει να είναι πλάτους >620 mm και η ανυψωτική ισχύς του μηχανισμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 360 Kg. 

Για την λειτουργία του ανελκυστήρα θα πρέπει να ισχύουν: 
 Ο χειρισμός θα γίνεται από τον οδηγό του λεωφορείου ή από εκπαιδευμένο συνοδό, από χειριστήριο, τοποθετημένο στο χώρο του ανελκυστήρα και προστατευμένο έναντι χειρισμού τρίτων (όπως με διακόπτη κλειδί). 
 Ο μηχανισμός του ανελκυστήρα θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία, μόνο όταν το λεωφορείο είναι σε στάση. 
 Όταν η εξέδρα (πλατφόρμα) φόρτωσης του αμαξιδίου ανυψώνεται ή χαμηλώνει θα υπάρχει (ή θα ενεργοποιείται), κατάλληλη προστατευτική διάταξη, που θα εμποδίζει το αμαξίδιο να κυλήσει έξω από την εξέδρα. 
 Κατά την ανύψωση ή το χαμήλωμα της εξέδρας, θα γίνεται απαραίτητα και οπτική προειδοποίηση και στη θέση του οδηγού και στην αντίστοιχη θύρα. 
 Η κίνηση του ανελκυστήρα θα πρέπει να μπορεί να ελέγχεται χειροκίνητα και αυτόματα. Κατά τον χειροκίνητο έλεγχο, τα χειριστήρια, εάν απελευθερωθούν, όταν έχουν ενεργοποιηθεί, επιστρέφουν αυτόματα στην αρχική τους θέση (off), ο δε μηχανισμός διακόπτει άμεσα την κίνησή του. Κατά τον αυτόματο έλεγχο, προστατευμένη διάταξη θα αποτρέπει το να παγιδευτεί ή να καταπλακωθεί άτομο ή αντικείμενο από την εξέδρα. Με την αυτόματη ενεργοποίηση της προστατευτικής διάταξης, ο μηχανισμός διακόπτει άμεσα και αναστρέφει την κίνηση, μέχρι η εξέδρα να επιστρέψει στη θέση εκκίνησης. 
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει εφεδρική χειροκίνητη αντλία σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος.
Να γίνει πλήρης ανάλυση και περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος ανύψωσης και πρόσδεσης του αμαξιδίου και να κατατεθούν τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιήσεις για αξιολόγηση του. 

Α.2.5 Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης-Έδρασης-Ελέγχου Πορείας 

Η τελική ταχύτητα πορείας του Λεωφορείου πρέπει να είναι 80-90 Km/h (να υπάρχει ο απαραίτητος “κόφτης” στα 90 Km/h) και θα υπάρχει μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 5+1 ή 6+1 ταχυτήτων. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα, προσφερόμενο όχημα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. 

Το λεωφορείο θα είναι εφοδιασμένο με ενισχυμένα αμορτισέρ για καλύτερη έδραση καθώς και με κάθε σύστημα που θα προσδίδει στο όχημα άνεση και ασφάλεια κατά την κίνησή του. 

Να δοθούν όλα τα στοιχεία του συστήματος μετάδοσης της κίνησης, έδρασης, ελέγχου πορείας και ευστάθειας (κατασκευαστής, τύπος, στοιχεία λειτουργίας κλπ), να περιγραφεί πλήρως η λειτουργία του και να αναφερθεί η ταχύτητα πορείας. 

Α.2.6 Σύστημα Πέδησης -  Ελαστικά

Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ και τα λοιπά εξαρτήματα πρέπει να είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πέδησης. 

Το όχημα θα πρέπει να φέρει δισκόφρενα στους εμπρός και στους πίσω τροχούς και να είναι εφοδιασμένο και στους 4 τροχούς με σύστημα ABS (σύστημα αντιμπλοκαρίσματος) γνωστού εργοστασίου κατασκευής. Κάθε άλλο σύστημα (υποβοήθησης δύναμης πέδησης (BAS), ηλεκτρονική κατανομή δύναμης πέδησης (EBD), σύστημα αντιολίσθησης τροχών (ASR) και ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP) θα αξιολογηθεί θετικά από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. 

Πέραν του βασικού συστήματος πέδησης, το όχημα να διαθέτει χειρόφρενο το οποίο να επενεργεί στους πίσω τροχούς και να είναι ικανό να ακινητοποιήσει το όχημα με πλήρες φορτίο σε δρόμους με κλίση μεγαλύτερη του 15%. 

Να δοθούν τα στοιχεία για το σύστημα πέδησης και να περιγραφεί η λειτουργία του (ενέργεια πέδησης, η διάμετρος δίσκου, η επιφάνεια τριβής κλπ. ).

To όχημα θα φέρει πλήρεις τροχούς με ελαστικά τύπου Radial, καταλλήλων διαστάσεων, νέας τεχνολογίας (tubeless), παραγωγής το πολύ οκτώ μήνες πριν την παράδοση του οχήματος, οι οποίοι θα υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του μέγιστου επιτρεπόμενου μικτού βάρους λειτουργίας κατά 25%. 

Να γίνει περιγραφή και να δοθούν τα πλήρη στοιχεία των ελαστικών (τύπος, διαστάσεις, δείκτες φορτίου ταχύτητας κλπ). 

Α.2.7 Ηλεκτρικό σύστημα-Φωτισμός-Σήμανση 

Το λεωφορείο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 

Οι καλωδιώσεις και όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα θα πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (μονώσεις, μέγιστα φορτία, ασφάλειες, διακόπτες κλπ). 

Θα υπάρχει σύγχρονος τεχνητός εσωτερικός φωτισμός, που θα καλύπτει τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών (φωτιζόμενες περιοχές, επάρκεια, φωτισμός νύχτας κλπ). Ο συσσωρευτής θα είναι ικανής χωρητικότητας, κατά ΕΛΟΤ 415-1-2-3 ή τα αντίστοιχα DIN (να δοθούν τα πλήρη στοιχεία), θα είναι διαχωρισμένος από το χώρο των επιβατών και του οδηγού και θα εξαερίζεται απευθείας από τον αέρα του περιβάλλοντος. 

Επίσης το λεωφορείο θα είναι εφοδιασμένο με συστήματα εξωτερικού φωτισμού και οπτικής σήμανσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., τους απαραίτητους προβολείς, φώτα ομίχλης, φωτιστικά σώματα θέσης, πινακίδας κυκλοφορίας στο πίσω μέρος με φωτισμό, ηχητικά σήματα κλπ. 

Α.2.8 Διάφορα

Απαραίτητο είναι να υπάρχει :
· αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού
· ηλεκτρικοί καθρέπτες θερμαινόμενοι
· κεντρικό κλείδωμα
· immobilizer
επιθυμητό είναι να υπάρχει:
· ελεγχόμενο διαχωριστικό χώρου επιβατών από οδηγό/συνοδηγό.
· σύστημα ειδοποίησης οδηγού από χώρο επιβατών.
· Σύστημα αναγγελίας προς χώρο επιβατών.

Να αναφερθούν λεπτομερώς οι προσφερόμενες δυνατότητες.

Α.2.9 Παρελκόμενα 

Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να παραδοθεί και με τα κατωτέρω παρελκόμενα : 

1. Εγχειρίδια (βιβλία-έντυπα), με οδηγίες για την χρήση, συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του οχήματος (σε δύο σειρές), μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα (δεκτά και σε ηλεκτρονική μορφή cd). 
2. Εύχρηστο ενδεικτικό κατάλογο των κυριότερων ανταλλακτικών για τον κινητήρα, πλαίσιο, αμάξωμα επίσης (σε δύο σειρές), στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (δεκτά και σε ηλεκτρονική μορφή cd ). 
3. Πλήρη σειρά κλειδιών και εργαλείων, κατάλληλα σε είδος και επαρκή σε αριθμό. 
4. Δύο (2) σφήνες αναστολής κύλισης. 
5. Πυροσβεστήρες (2) κατά Κ.Ο.Κ., που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου. 
6. Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ σε περίοπτη θέση. 
7. Τρίγωνο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 
8. Πλήρης εφεδρικός τροχός (με γρύλλο, μπουλονόκλειδο κλπ) και αντιολισθητικές αλυσίδες. 
9. Ειδική σήμανση ΑμεΑ. 

*** Γενικά το λεωφορείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κάθε μηχανισμό, σύστημα εξάρτημα ή συσκευή που προβλέπεται και είναι υποχρεωτικό από τις ισχύουσες διατάξεις (την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού), έστω και αν δεν αναφέρονται στις παραπάνω προδιαγραφές. 

Α.3 Ασφάλεια-λειτουργικότητα-αξιοπιστία 

Το λεωφορείο πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα και τις απαιτήσεις των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού, που αφορούν τα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας και προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία πρέπει να περιγραφούν στην τεχνική προσφορά. 

Γενικά στο κεφάλαιο της ασφάλειας να αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάμενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήματα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών. 

Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι εξαιρετικές διατάξεις. 

Το κάθισμα του οδηγού θα προσδίδει την μέγιστη άνεση και εργονομική απόδοση. 

Για την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η άνεση, οι αποδόσεις, οι καταναλώσεις καυσίμου, η ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές διατάξεις ασφαλείας. Με την προσφορά να δοθούν στοιχεία για:
· κατανάλωση καυσίμου
· κόστος συντήρησης (συχνότητα και δωρεάν σερβισ)
· ακτίνα στροφής
· Ασφαλής κίνηση και λειτουργία κατά την φόρτωση αμαξιδίων ή επιβατών με κινητικά προβλήματα.  
· Προστασία έναντι προσκρούσεων οδηγού και επιβατών.  
· Προειδοποιητικά συστήματα κινδύνου, αλαρμ, αντικλεπτικά κλπ.

Για τον έλεγχο της ποιότητας του οχήματος πρέπει να δοθούν από τους διαγωνιζόμενους όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά αποδεικτικά που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα CE, κλπ). 

Είναι απαραίτητο για τους κατασκευαστές, να υπάρχουν εγκρίσεις ποιότητας σειράς ISO 9001, από πιστοποιημένους φορείς. Επίσης η ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών και διαδικασιών και μεθόδων παραγωγής, όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να επισημανθεί. 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ και ΚΑΛΥΨΗ

Β.1. Εγγύηση καλής λειτουργίας
Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ζητείται γενική εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 24 μήνες (από την ημέρα της οριστικής παραλαβής) για το λεωφορείο, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων και επιπλέον εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για το πλαίσιο για συνήθη χρήση τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή σε συνεργείο της προμηθεύτριας εταιρείας ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο (όπως περιγράφεται παρακάτω παρ. Β.2).

Τυχόν ανταλλακτικά αντικαθιστάμενα λόγω βλάβης που οφείλεται στην κατασκευή, τη μεταφορά ή την συντήρηση από τον προμηθευτή, εντός του χρονικού διαστήματος της εγγύησης, χορηγούνται δωρεάν.

Β.2 Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια-συντήρηση-ανταλλακτικά)
Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αναφέρει και να περιγράψει τα πλησιέστερα κεντρικά και περιφερειακά εξουσιοδοτημένα συνεργεία (παροχής τεχνικής υποστήριξης service) και τις αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση συντηρήσεων και επισκευών στο χρόνο εγγύησης αλλά και μετά από αυτόν, καθώς και η ποιότητα και η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών (εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό κλπ) και να αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης και επισκευής που παρέχονται.

Εάν οι διαγωνιζόμενοι δεν διαθέτουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, μπορούν να δηλώσουν (δηλώσεις του Ν.1599/86 ανάθεσης και αποδοχής θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής) εξουσιοδοτημένα ή συνεργαζόμενα συνεργεία (με τις απαιτούμενες άδειες). Θα πρέπει να υποβληθεί κάθε στοιχείο, το οποίο κατά την γνώμη του διαγωνιζόμενου θα αποδεικνύει την επάρκεια σε θέματα Service και ανταλλακτικών.

Επίσης θα πρέπει να δηλωθεί εκ μέρους των κατασκευαστών του λεωφορείου και του μηχανισμού ΑΜΕΑ, ότι εγγυώνται την κατασκευή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη, εκ μέρους δε του διαγωνιζόμενου ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητουμένων ανταλλακτικών μικρότερο των 20 ημερών (Υπεύθυνη Δήλωση).

Με την τεχνική προσφορά να δοθεί η επιπλέον έκπτωση επί του εκάστοτε τρέχοντος τιμοκαταλόγου, που θα απολαμβάνει η υπηρεσία χρήσης του οχήματος (Υπεύθυνη Δήλωση). 

Να αναφερθεί ο τρόπος που θα γίνει τυχόν τακτική συντήρηση του μηχανήματος (χώρος και κόστος) κατά την περίοδο που θα ισχύει η εγγύηση. 

Β.3. Χρόνος και τόπος παράδοσης 
O χρόνος παράδοσης του λεωφορείου στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Παράταση του χρόνου παράδοσης είναι δυνατόν να εξετασθεί και έως ένα επί πλέον μήνα μετά από σχετική αιτιολόγηση του προμηθευτή (άρθρα 206, 207 του ν. 4412/2016). Χρόνος παράδοσης άνω των έξι (6) μηνών αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
Με την παράδοση του μηχανήματος θα πρέπει να δοθεί απαραίτητα η έγκριση του συγκεκριμένου τύπου. 

Β.4 Εκπαίδευση προσωπικού - Εντυπα 
Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των χειριστών και βασικές οδηγίες συντήρησης του λεωφορείου, θεωρητικά και πρακτικά με επίδειξη επί του οχήματος. H εκπαίδευση θα γίνει επαρκώς και κατά την ημερομηνία παράδοσης του οχήματος αλλά και σε άλλη ημερομηνία που θα συμφωνηθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων. Ειδικότερα, όσο διαρκεί η εγγύηση, ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό, ομαδικά ή μεμονωμένα, στη φάση εκτέλεσης των σέρβις. 

Τα εγχειρίδια (έντυπα), είναι υποχρεωτικά, ενώ θα γίνουν δεκτά αν δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Με την Τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα δίδονται υπογεγραμμένα καταλλήλως (όπου ζητείται Δήλωση να γίνεται σε έντυπο του Ν1599/86): 

Γ.1. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή με δομή αντίστοιχη των Τεχνικών Προδιαγραφών (Α.1 και Α.2.1-Α.2.8) της Υπηρεσίας, όπου θα παρουσιάζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία, για να ελεγχθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και να αξιολογηθεί το κάθε προσφερόμενο όχημα. 

Γ.2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, το περιληπτικό Ερωτηματολόγιο που δίδεται.

Γ.3. Δήλωση με τα παρελκόμενα που θα παραδοθεί το όχημα (Α.2.9 Τεχνικών Προδιαγραφών).

Γ.4. Σύντομη έκθεση-αναφορά στα τεχνικά στοιχεία του οχήματος που αντιστοιχούν στα αναφερόμενα στην παρ. Α.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Γ.5. Όλα τα τεχνικά φυλλάδια και εικόνες (PROSPECTUS) του κατασκευαστή του λεωφορείου και των διατάξεων ΑΜΕΑ, όπου θα φαίνονται και θα αποδεικνύονται τα προαναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή. 

Γ.6. Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας όπου θα περιλαμβάνονται και οι τυχόν προσφερόμενες εργασίες (δωρεάν services) και υλικά συντήρησης, αναλυτικά (Β.1, Β.2). 

Γ.7. Δήλωση εγκαταστάσεων παροχής τεχνικής υποστήριξης (Β.1, Β.2). 

Γ.8. Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο λεωφορείο μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση και του εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν αυτά (για την περίπτωση που μέρος του θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο ή τρίτο η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο (π.χ. ανυψωτική διάταξη ΑΜΕΑ), στην οποία θα δηλώνει ότι: 
α) θα καλύψει την υπηρεσία χρήσης του οχήματος με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο από το Δήμο 
β) θα καλύψει την υπηρεσία χρήσης του οχήματος με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από αυτήν. 
Η δήλωση αυτή θα γίνει στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα (παρ.Β.2 των τεχν. προδιαγραφών). 

Γ.9. Δήλωση από τον διαγωνιζόμενο ότι εγγυάται την παράδοση των ζητούμενων ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη, σε διάστημα μικρότερο των 20 ημερών, όπου θα αναφέρει την επιπλέον έκπτωση που θα έχει η υπηρεσία χρήσης του οχήματος επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου (Β.2).

Γ.10. Δήλωση του τόπου και του χρόνου παράδοσης. 

Γ.11. Δήλωση ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον χρέωση την εκπαίδευση των οδηγών.
Γ.12. Πίνακας για τυχόν εξοπλισμό ή ανταλλακτικά που συνοδεύουν το όχημα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς και είναι επιπλέον των απαιτούμενων από τις παραπάνω Τεχν. Προδιαγραφές.

Σημειώνεται ότι:
· Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία κύρια προσφορά. Σε περίπτωση που κάποιος προμηθευτής υποβάλει περισσότερες προσφορές τότε όλες θα απορρίπτονται.
· Πρέπει επίσης απαραίτητα, οι προσφορές να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερθέντος οχήματος. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του κατασκευαστή, εφόσον ζητηθούν.

Δ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Επίσης με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία : 

Δ.1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, δεν γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην προσφορά και δεν συμφωνεί με τους όρους και προδιαγραφές του. 

Δ.2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι Θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του: 
· Τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας Αρχής έξοδα εκτελωνισμού, διασκευής και έγκρισης διάταξης ΑΜΕΑ κλπ) για παράδοση του υπό προμήθεια Λεωφορείου ως λεωφορείο μεταφοράς ΑμεΑ ελεύθερο από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο. 
· Τη διεκπεραίωση της ταξινόμησης και επαναταξινόμισης (λόγω διασκευής) του περιγραφόμενου λεωφορείου μεταφοράς ΑμεΑ και της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) και γενικά κάθε ενέργειας που απαιτείται για την παράδοση τους στον Δήμο έτοιμου προς κυκλοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης και νέας Έγκρισης Τύπου τροποποιημένου οχήματος). 

Δ.3. Πρωτότυπα πιστοποιητικά CE από αναγνωρισμένο ινστιτούτο επικυρωμένα και μεταφρασμένα επίσημα. 

Δ.4. Έγκριση τύπου του λεωφορείου από όπου θα προκύπτει ρητά και η συμμόρφωση του πλαισίου με τις προδιαγραφές για τα καυσαέρια κλπ. Αν το προσφερόμενο όχημα δεν έχει λάβει ακόμη Ελληνική έγκριση Τύπου τότε να υποβληθεί δήλωση όπου θα αναφέρεται ρητά ότι η αντίστοιχη Ελληνική έγκριση τύπου (του πλήρους οχήματος) θα υποβληθεί με την παράδοση του οχήματος. 

Ο Συντάξας                                        ΕΛΕΧΘΗΚΕ                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                          
                                                         Η Προϊσταμένη                             Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 
                                                                                                              Τεχνικών Υπηρεσιών 




Ι. Κίτσος                                           Μ. Χατζηαντωνίου                            Ορ. Μπρίκος                 
Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός                       Αρχιτέκτων Μηχ/κός                         Πολ/κός Μηχ/κός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΑμΕΑ


3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	Α/Α 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΕΝΔ. ΤΙΜΗ  €
	ΣΥΝΟΛΟ €

	1
	προμήθεια ενός καινούργιου και αμεταχείριστου λεωφορείου μεταφοράς επιβατών και ΑΜΕΑ, το οποίο μετά την μετατροπή του θα δέχεται τουλάχιστον: 9 επιβάτες + ένα (1) αναπηρικό αμαξίδιο + οδηγό + συνοδηγό (9+1+1+1 αμαξίδιο), με ηλεκτρουδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου, με κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 κλπ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
	




	1.
	48.387,10
	48.387,10

	
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο
	
	
	[bookmark: __DdeLink__5700_3710264079]48.387,10

	
	ΦΠΑ 24% 
	
	
	11.612,90

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	60.000,00 




Ο Συντάξας                                        ΕΛΕΧΘΗΚΕ                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                          
                                                         Η Προϊσταμένη                             Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 
                                                                                                              Τεχνικών Υπηρεσιών 




Ι. Κίτσος                                           Μ. Χατζηαντωνίου                            Ορ. Μπρίκος                 
Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός                       Αρχιτέκτων Μηχ/κός                         Πολ/κός Μηχ/κός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

[bookmark: __DdeLink__2072_1755123730]ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΑμΕΑ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
1. Στην προμήθεια αυτή ισχύουν οι συμβατικοί όροι πού περιέχονται στη διακήρυξη και οι όροι που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει για τα θέματα πού ρητώς δεν ρυθμίζονται από τη διακήρυξη. 
2. Η τιμή του τιμολογίου αναφέρεται σε όχημα εφοδιασμένο με πινακίδες οχήματος, το οποίο θα παραδοθεί στην έδρα του ΟΚΠΑΠΑ στα Ιωάννινα και θα πληροί τους όρους πού θέτει η τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. 
3. Στη τιμή μονάδος του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος του οχήματος, τα πάσης φύσεως ανταλλακτικά και εργασίες, έξοδα μεταφοράς, ασφαλίσεων, εγγυήσεων, φόρων, δασμών κλπ, όπως επίσης το εμπορικό ή όποιο άλλο προβλεπόμενο κέρδος πού απαιτείται για την ανωτέρω προμήθεια. Επίσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας, των εξαρτημάτων του οχήματος, οι παντός είδους τυχόν μετατροπές που θα χρειαστούν για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής, το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού, όπως και κάθε άλλης δαπάνη που προκύπτει από τη διακήρυξη ή την προσφορά του προμηθευτή. 
4. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε Ευρώ και θα αφορά την τελική τιμή παράδοσης του οχήματος στα Ιωάννινα, ελεύθερο βαρών, πληρώντας όλους τους όρους της διακήρυξης και τους επιπλέον όρους της προσφοράς. 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Προμήθεια ενός καινούργιου και αμεταχείριστου λεωφορείου μεταφοράς επιβατών και ΑΜΕΑ, το οποίο μετά την μετατροπή του θα δέχεται τουλάχιστον: 9 επιβάτες + ένα (1) αναπηρικό αμαξίδιο + οδηγό + συνοδηγό (9+1+1+1 αμαξίδιο), με ηλεκτρουδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου, με κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 κλπ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, έτοιμο προς κυκλοφορία, ελεύθερο από κάθε βάρος, με κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 εκατοστών και στις δύο πλευρές κατά μήκος του οχήματος, διακριτική επιγραφή καθ υπόδειξη του ΟΚΠΑΠΑ .
Τιμή εφαρμογής:  48.387,10 Ευρώ χωρίς την επιβάρυνση Φ.Π.Α 24%.


Ο Συντάξας                                        ΕΛΕΧΘΗΚΕ                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                          
                                                         Η Προϊσταμένη                             Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 
                                                                                                              Τεχνικών Υπηρεσιών 




Ι. Κίτσος                                           Μ. Χατζηαντωνίου                            Ορ. Μπρίκος                 
Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός                       Αρχιτέκτων Μηχ/κός                         Πολ/κός Μηχ/κός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ


[bookmark: __DdeLink__6420_71424875]ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΑμΕΑ


5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Α/Α 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €
	ΣΥΝΟΛΟ €

	1
	προμήθεια ενός καινούργιου και αμεταχείριστου λεωφορείου μεταφοράς επιβατών και ΑΜΕΑ, το οποίο μετά την μετατροπή του θα δέχεται τουλάχιστον: 9 επιβάτες + ένα (1) αναπηρικό αμαξίδιο + οδηγό + συνοδηγό (9+1+1+1 αμαξίδιο), με ηλεκτρουδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου, με κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 κλπ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
	



	τεμ.
	
	

	
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο
	
	
	

	
	ΦΠΑ 24% 
	
	
	

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	



Τιμή προσφοράς ολογράφως με ΦΠΑ: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Ιωάννινα, …………./…………../……..…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ







Υπογραφή και σφραγίδα

	[bookmark: __DdeLink__3521_1914254550]ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

6. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

(συνοδεύει επί ποινή αποκλεισμού την τεχνική προσφορά) 


	A/A
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
/ ΕΙΔΟΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


	
		Α. Γενικά



	
	
	

	1
		Προσφερόμενος τύπος: 



	
	
	

	2
		Εργοστάσιο κατασκευής: 



	
	
	

	3
	Χώρα προέλευσης:
	
	
	

	4
		Έτος κατασκευής: 



	
	
	

	
		Β. Κινητήρας 



	
	
	

	1
		Εργοστάσιο Κατασκευής: 



	
	
	

	2
	Τύπος/ έτος κατασκευής
Αριθμός – διάταξη κυλίνδρων / κύκλος λειτουργίας
Κυλινδρισμός / σχέση συμπίεσης
	

<2100 cc
	
	

	3
		Ιπποδύναμη 
(HP/στροφές μηχανής) 



	> 150 ΗΡ
	
	

	4
	Μέγιστη ροπή στρέψης σε ΝM κατά DIN (να υποβληθούν οι καμπύλες -διαγράμματα)
	
	
	

	5
		Σύστημα τροφοδοσίας 



	
	
	

	6
	Σύστημα ψύξης του κινητήρα:
	
	
	

	7
	Σύστημα εκκινήσεως :
	
	
	

	8
		Ελάχιστη ειδική κατανάλωση



	
	
	

	9
		Στάθμη θορύβου (ΕΣ/ΕΞ) 



	
	
	

	10
		Θέση/Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (lit) 



	>60 l
	
	

	11
		Συστήματα προηγμένης τεχνολογίας 



		



	
	

	12
		Είναι ο κινητήρας EURO 6 (τουλάχιστον) 



	ΝΑΙ
	
	

	13
	Ενδεχόμενα πλεονεκτήματα έναντι ανταγωνιστών
	
	
	

	
	Γ. Πλαίσιο – Αμάξωμα -σύστημα μετάδοσης κίνησης- πέδηση κλπ
	
	
	

	1
		Χώρα προέλευσης/Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου: 
Τύπος / Έτος κατασκευής: 



	
	
	

	2
		Διαστάσεις λεωφορείου σε m: 
Ολικό Μήκος: 
Μέγιστο πλάτος: 
Μέγιστο Ύψος (εξωτερικό): 
Ύψος εσωτερικό: 



	
	
	

	3
		Μεταξόνιο (σε mm): 
Μήκος οπίσθιου προβόλου (σε mm): 



	
	
	

	4
		Βάρη του λεωφορείου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο  (σε Kg): 

Άφορτο λεωφορείο: 

Μέγιστη επιτρεπόμενη μικτή μάζα (έμφορτο): 



	
	
	

	5
	Διάμετρος εξωτερικού κύκλου για πλήρη περιστροφή του λεωφορείου 
	
	
	

	
		Δ. Αμάξωμα 



	
	
	

	1
		Χώρα προέλευσης/Εργοστάσιο κατασκευής αμαξώματος λεωφορείου: 
Τύπος / Έτος κατασκευής: 



	
	
	

	2
		Αριθμός θέσεων καθημένων: 
Αριθμός θέσεων αναπηρικών αμαξιδίων: 



		9+
1 αναπηρικό αμαξίδιο  +
οδηγός + συνοδηγός



	
	

	3
		Υπάρχουν “καθίσματα αυξημένων ανέσεων”,  (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Αριθμός των παραπάνω: 



		Επιθυμητό 




	
	

	4
		Υπάρχουν αναδιπλούμενα καθίσματα στο χώρο των αμαξιδίων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ): 



		Επιθυμητό 



	
	

	5
	 Ζώνη ασφαλείας επιβατών:
	ΝΑΙ
	
	

	6
		Αερόσακος οδηγού Αερόσακος συνοδηγού
(ΝΑΙ/ΟΧΙ): 



	ΝΑΙ
ΝΑΙ
	
	

	7
		Ψηφιακός ταχογράφος , κόφτης: 



	ΝΑΙ
	
	

	8
		Immobilizer 



	ΝΑΙ
	
	

	9
		Άγκιστρο ρυμούλκησης: 



	ΝΑΙ
	
	

	10
		Διάταξη για επιβίβαση-αποβίβαση ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα (περιληπτική περιγραφή): 

CE



	ΝΑΙ




NAI
	
	

	11
		Διαστάσεις του μηχανισμού επιβίβασης αποβίβασης αναπηρικών αμαξιδίων 
Μήκος (min):, 
Πλάτος (min):  
Ανυψωτική ικανότητα 
(σε Kg) 



	ΝΑΙ





> 360Kg
	
	

	12
		Θύρες επιβατών (να δοθεί αριθμός/περιγραφή) 



	
	
	

	13
		Σύστημα Θέρμανσης 
Σύστημα Ψύξης 
(περιληπτική περιγραφή): 



	ΝΑΙ
ΝΑΙ
	
	

	
		Ε. Σύστημα μετάδοσης 
κίνησης – πέδησης - 
ανάρτησης κλπ 



	
	
	

	1
	 Κιβώτιο μηχανικό 5+1/6+1 ταχυτήτων. Επιθυμητό αυτόματο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
		Τύπος διαφορικού: 



	
	
	

	3
		Τελική ταχύτητα οχήματος (Km/h): 
“Κόφτης” 90 Km : 



	

ΝΑΙ
	
	

	4
		Ανάρτηση εμπρός: 
Ανάρτηση πίσω: 



	
	
	

	5
		Δισκόφρενα εμπρός-πίσω: 
Σύστημα ABS εμπρός-πίσω: 



	ΝΑΙ
ΝΑΙ
	
	

	6
		Πρόσθετο σύστημα άνεσης/ασφάλειας κατά την κίνηση του οχήματος ESP



		Επιθυμητό 




	
	

	7
	 Αριθμός-Τύπος-διαστάσεις- δείκτες φορτίου/ταχύτητας ελαστικών:
	
	
	

	8
		Στοιχεία συσσωρευτή (V, Ah, διαστάσεις) 



	
	
	

	
		ΣΤ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 



	
	
	

	1
	Να περιγραφεί ο πρόσθετος εξοπλισμός που συνοδεύει το όχημα (πχ ηχοσύστημα, κεντρικό κλείδωμα, εργαλεία, εσωτερική επένδυση κλπ.
	
	
	

	
		Ζ. Συντήρηση - Εγγύηση 



	
	
	

	1
	Διάρκεια Εγγύησης (πλαίσιο, κινητήρας, αμάξωμα :
Αντισκωριακή
	>=2 ετη
>=5 έτη
	
	

	2
		Χρόνος παράδοσης: 



	<= 5 μηνες 
+1 μήνα αιτιολογημενη παράταση
	
	

	3
	Τεχνική Υποστήριξη:
Εξουσιοδοτημένα συνεργεία στην περιοχή 
	
	
	

	4
		Παρακαταθήκη ανταλλακτικών (έτη): > 10



	ΝΑΙ
	
	

	5
	Έκπτωση επί ισχυουσών τιμών τιμοκαταλόγου (%)
	
	
	

	
	Η. Πιστοποιητικά - Εγκρίσεις
	
	
	

	1
		Έγκριση τύπου πλήρους οχήματος: 

	



	ΝΑΙ
	
	

	2
	Πιστοποιητικά ISO 9001
CE: 
	
ΝΑΙ
	
	

	



7.   ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές μετά το στάδιο έγκρισης των δικαιολογητικών και στοιχείων συμμετοχής, θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς (άρθρο 86 Ν.4412/2016). Οι τιμές χωρίς ΦΠΑ θα ληφθούν υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία θα προβεί προς τούτο και κατόπιν σε Οικονομική Αξιολόγηση. 
Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την παρακάτω διαδικασία. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στην βαθμολόγηση των Κριτηρίων (Στοιχείων) Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης κατά το στάδιο της Τεχνικής Αξιολόγησης. Η βαθμολόγηση αυτή θα γίνει σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν και με τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά παραρτήματα της απόφασης διακήρυξης και βάσει όλων των στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί με την προσφορά και που μπορούν να οδηγήσουν αιτιολογημένα σε σχηματισμό σαφούς εικόνας από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 
Τα στοιχεία αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο επί μέρους Ομάδες Κριτηρίων, την Ομάδα Α και την Ομάδα Β. Οι Ομάδες αυτές με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας κάθε μιας στο σύνολο της βαθμολογίας, έχουν ως ακολούθως: 
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ με συντελεστή βαρύτητας Ομάδας 70% στο σύνολο (εβδομήντα τοις εκατό). 
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ με συντελεστή βαρύτητας Ομάδας 30% στο σύνολο (τριάντα τοις εκατό). 
Η επιτροπή διαγωνισμού για κάθε διαγωνιζόμενο που έχει φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο, αξιολογεί κάθε ένα από τα προσφερόμενα μηχανήματα/οχήματα σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι περιέχουν αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης με το εύρος της βαθμολογίας εκάστου εξ αυτών και τον συντελεστή βαρύτητας κάθε Ομάδας. 



Οι πίνακες έχουν ως ακολούθως :
4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

	
	ΟΜΑΔΑ Α : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%
Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία 

	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
	ΒΑΘΜΟΣ
ΑΝΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
	ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
	ΤΕΛΙΚΗ  
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(Συντελεστής Βαρύτητας 
Χ Κριτήριο

	
	%
	100-120[footnoteRef:1] [1: 										Η βαθμολογία  είναι 100 βαθμοί σε περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών . Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές ( άρθρο 86 § 13Ν.4412/16  )							] 

	
	

	1. Είδος περιγραφή, στοιχεία οχήματος, πλαίσιο, επιδόσεις οχήματος, διαστάσεις οχήματος, βάρη οχήματος, χρωματισμός 
	6%
	100-120
	
	

	2. Κινητήρας, δεξαμενή καυσίμου 
	6%
	100-120
	
	

	3. Κιβώτιο ταχυτήτων – συμπλέκτης –μετάδοση κίνησης – άξονες 
	4%
	100-120
	
	

	4. Σύστημα διεύθυνσης 
	4%
	100-120
	
	

	5. Σύστημα πέδησης 
	4%
	100-120
	
	

	6. Σύστημα ανάρτησης 
	3%
	100-120
	
	

	7. Τροχοί-ελαστικά, δατάξεις έλξης Ρυμούλκησης  
	2%
	100-120
	
	

	8. Ηλεκτρικό σύστημα,οπτική και ηχητική σήμανση  
	3%
	100-120
	
	

	9. Θάλαμος οδήγησης  
	5%
	100-120
	
	

	10. Διατάξεις ΑΜΕΑ
	15%
	100-120
	
	

	11. Συνοδευτικός εξοπλισμός    
	3%
	100-120
	
	

	12. Αριθμός θέσεων
	15%
	100-120
	
	


ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄=
	

ΟΜΑΔΑ Β : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30% 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση, τεχνική υποστήριξη, όροι παράδοσης, παροχή εγγύησης

	
	
	
	
	

	
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
	
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
	
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΝΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
	
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
	
ΤΕΛΙΚΗ  
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(Συντελεστής 
Βαρύτητας 
Χ Κριτήριο )

	1.Χρόνος παράδοσης. Εγγύησης καλής λειτουργίας. 
	
5  %
	
100-120
	
	

	2.Παροχή ανταλλακτικών, Κοστολόγιο, Αποδεδειγμένη επάρκεια ανταλλακτικών του συγκεκριμένου μοντέλου. 
	
10 %
	
100-120
	
	

	3.Παροχή service: Τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.  
(εκπαίδευση, εντυπα)
	
15%
	
100-120
	
	

	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Β΄



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ=

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ + 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Β΄    =       
Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας (σ1+σ2) των Ομάδων Α & Β των κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται σε 100. η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο: 
U=σ1Κ1+σ2Κ2+…σνΚν 
όπου: 
«σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+…+σν=100 
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 
Τα βαθμολογικά κριτήρια αναλύονται σε άλλα υπό-κριτήρια. 
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 
Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 
Η Συνολική Βαθμολογία κάθε τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος προκύπτει από τον τύπο: 
U=0,70XK1+0,30XK2 (Τύπος 1) 
Όπου Κ1 & Κ2 οι συνολικές βαθμολογίες των Ομάδων Α & Β αντίστοιχα. 
Εν συνεχεία, συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο καταγράφονται όλα τα δικαιολογητικά του σχετικού (υπό)φακέλου, περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό, τέλος, καταγράφονται οι πληρούντες τα κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόμενοι από το διαγωνισμό καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού εκάστου των αποκλεισμένων. Το Πρακτικό ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνισμού, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζομένους από το χειριστή του Διαγωνισμού για να λάβουν γνώση. 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποστέλλει Ανακοίνωση με γνωστοποίηση της ημέρας και ώρας Αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών στους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ακολουθεί ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου/ αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, η Ε.Δ.Δ. υπολογίζει τις τιμές σύγκρισης Λi των αποδεκτών προσφορών και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα, με αύξουσα σειρά του Λi, λαμβανομένων υπόψη μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, αποκόπτοντας το τρίτο ή στρογγυλεύοντας προς τα πάνω, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

Λi= Ti / Ui (Τύπος 2)

όπου : 

ΛiΗ Τιμή σύγκρισης της προσφοράς του i προσφέροντος, όπως προκύπτει από τον  Τύπο 2 άνω 

TiΗ Τιμή Προσφοράς του i προσφέροντος, η οποία συμπίπτει με την «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ, (T) (ολογράφως)»

UiΗ Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του i προσφέροντος, όπως προκύπτει από τον Τύπο 1 παραπάνω.

i = 1, 2 …, ο αριθμός των προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν φθάσει μέχρι αυτό το σημείο και δεν απερρίφθησαν κατά την τεχνική αξιολόγηση του και την οικονομική αξιολόγηση. 

Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της Τιμής Προσφοράς Ti προς την Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς Ui, δηλ. εκείνη με την μικρότερη τιμή σύγκρισης Λi. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, Ti και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. 
Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

Στη συνέχεια η επιτροπή συντάσσει Πρακτικό ελέγχου Οικονομικής Προσφοράς στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικές προσφορές, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά). Εάν υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δημόσια κλήρωση, κατόπιν προσκλήσεως των διαγωνιζομένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

[bookmark: __DdeLink__1901_1495960291]Στη συνέχεια η Επιτροπή υποβάλλει τα πρακτικά για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στο αρμόδιο όργανο του ΟΚΠΑΠΑ,. 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αρμόδιου όργανου, η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες ή συμμετέχοντες. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Είναι δυνατό να συμπληρωθεί ο τεχνικός φάκελος κάποιας προσφοράς, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης με στοιχεία τα οποία δεν αλλοιώνουν την οικονομική προσφορά. Τα στοιχεία που βαθμολογούνται παραπάνω και οι κάθε είδους δηλώσεις για τεχνικά θέματα, θα ευρίσκονται απαραίτητα, στον τεχνικό φάκελο, για να δύναται να αξιολογηθούν.  Καμία προσφορά δεν αποκλείεται, γενικά, για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί, τα παρουσιαζόμενα στοιχεία των προσφορών, να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας των προσφερθέντων οχημάτων. 

Ο Συντάξας                                        ΕΛΕΧΘΗΚΕ                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                          
                                                         Η Προϊσταμένη                  Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 
                                                                                                      Τεχνικών Υπηρεσιών 



Ι. Κίτσος                                           Μ. Χατζηαντωνίου                            Ορ. Μπρίκος                 
Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός                       Αρχιτέκτων Μηχ/κός                         Πολ/κός Μηχ/κός
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